ЛОПЬЯЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **От 07 сентября 2023 г. № 40**

 **О внесении изменений в постановление главы Лопьяльского сельского поселения от 28.09.2021 № 4 «Об отмене постановления главы администрации Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области от 31.03.2021 № 3 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области»**

1. Внести изменения в постановление главы Лопьяльского сельского поселения от 28.09.2021 № 4 «Об отмене постановления главы администрации Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области от 31.03.2021 № 3 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области

2. Руководствуясь статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 17 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-30 «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», в соответствии с Уставом муниципального образования Лопьяльское сельское поселение Уржумского района Кировской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы администрации Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области от 28.09.2021 № 4 «Об внесении изменения в постановление главы администрации Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области от 31.03.2021» местные нормативы градостроительного проектирования Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области (далее - местные нормативы) согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном информационном сайте администрации Уржумского района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Настоящее постановление об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области обнародовать путем вывешивания на информационных стендах Лопьяльского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством

Глава администрации

Лопьяльского сельского поселения А. В. Комиссарова

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением главы администрации Лопьяльского сельского поселения от 07.09.2023 № 40

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛОПЬЯЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**1. Область применения**

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 102 Закона области, населения муниципального образования Лопьяльское сельское поселение Уржумского района Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Лопьяльское сельское поселение Уржумского района Кировской области.

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования Лопьяльского сельского поселение Уржумского района Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Лопьяльское сельское поселение Уржумского района Кировской области).

 В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального района, поименованных в статье 102 Закона области.

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке проекта генерального плана муниципального образования Лопьяльское сельское поселение Уржумского района Кировской области, а также внесению в него изменений.

**2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов**

**градостроительного проектирования**

**2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня**

**обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные**

**показатели максимально допустимого уровня территориаль-**

**ной доступности таких объектов**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
|  | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах  | не нормируется | 500 метров |

 **2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня**

 **обеспеченности объектами в области физической культуры и**

 **спорта и расчетные показатели максимально допустимого**

 **уровня территориальной доступности таких объектов**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 2.

 Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 2 | Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола | 540 | 1,5 км  |
| 3 | Физкультурно-оздоровительная площадка | 80 | 1,5 км |

Примечания: 1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

**2.3. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов**

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Объект,единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения** |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек  |  |
| Сельский населенный пункт | 12 | 1,5 км |

Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.

**3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования**

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Лопьяльское сельское поселение Уржумского района Кировской области : на 01.01.2015 численность постоянного населения поселения составила 1633 человек, численность населения трудоспособного возраста на 01.01.2015 составляла 926 человек, моложе трудоспособного возраста 328 человек, старше трудоспособного возраста 379 человек. Плотность населения Лопьяльского сельского поселения Уржумского района на 01.01.2015 составила 8,3 человека на 1 квадратный километр;

 планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования (решение Лопьяльской сельской Думы от 18.12.2015 № 9/25 Об утверждении муниципальной программы направленной на развитие общественной инфраструктуры Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области );

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Лопьяльское сельское поселение Уржумского района Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

 Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

в области транспорта - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

в области физической культуры и спорта - распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

для объектов в иных областях - в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.